Инструкция
Уважаемые коллеги: Для исключения замятия, и перекоса конверта при печати на лазерных принтерах необходимо: 
На примере принтера линейки BROTHER. 
1. Открыть переднюю панель принтера, и выставить ограничители подачи бумаги под соответствующий размер конверта.

2. Открыть с тыльной стороны принтера или МФУ крышку. 

С левой и правой стороны Вы увидите рычажки зеленого цвета. Так как, конверт имеет большую плотность и толщину по сравнению с стандартным листом формата А4. Рычажки необходимо опустить в крайнее нижнее положение.   Эти рычажки отвечают за прижим бумаги при прохождении через термоузел отпечатка страницы. 

3. После окончания печати конвертов, просто верните все крышки в исходное положение. Зеленые рычажки сами вернутся на свои места при закрытии задней крышки принтера.
Данную рекомендацию возможно применять на любых принтерах и многофункциональных устройствах практически любого производителя.